**Załącznik D – część IV opis**

**Znak postępowania: ZP-3/2019**

**Część 4: Wyposażenie pomieszczeń administracyjno-obsługowych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **Wizualizacja - przykładowa** |
| 1 | Sejf ( szafa pancerna)  | Sejf przeznaczony głównie do ochrony ważnej dokumentacji przed kradzieżą i skutkami pożaru. Wymiary wewnętrzne pozwalające na przechowywanie segregatorów A4. Sejf posiadający zamek kluczowy kl. A z kompletem dwóch kluczy, 1 półkę, oraz otwory montażowe w podstawie. Korpus i drzwi dwuściankowePosiadający: metalową klamkę ułatwiającą otwieranie oraz ognioodporne wypełnienia i uszczelki w ścianach * Przystosowany do montażu do podłoża
* Rygle poziome i pionowe
* Możliwość przechowywania około 6 segregatorów A4
* 1 półka

|  |  |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne - wysokość 65-70 cm - szerokość 45-55cm- głębokość 43-55 cm* klasa S1 wg PN-EN 14450:2006 sprawdzony i certyfikowany w IMP
* ochrona przeciwogniowa LFS 30P wg EN 15659 sprawdzony i certyfikowany w IMP
 |  |
|  |  |

 | Szt. | 1 |  |
| 2 | Niszczarka | Niszczarka biurowa. Kosz na ścinki o pojemności minimum 11 litrów ze zdejmowaną głowicąOprócz papieru tnie także zszywki, spinacze , karty plastikowe oraz płyty CD. Niszczarka musi spełniać wymogi RODO czyli niszczyć dokumenty na poziomie P-4.  | Szt. | 8 |  |
| 3 | Czajnik elektryczny  | Czajnik elektryczny, pojemność minimum 1,7 litra. Grzałka ze stali nierdzewnej. Moc grzałki minimum 2200W. Zasilanie sieciowe, z lampką kontrolną. Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, przycisk otwierający pokrywę, wskaźnik poziomu wody. Preferowane kolory (biały, inox) | Szt. | 4 |  |
| 4. | Kuchenka Mikrofalowa  | Kuchenka mikrofalowa o mocy minimum 800W. Pojemność minimum 20 litrów. Funkcje podstawowe – podgrzewanie, rozmrażanie. | Szt. | 2 |  |
| 5.  | Lodówka pod blatowa  | Klasa energetyczna minimum A+. Kolor preferowany - Inox.. Odmrażanie chłodziarki – automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Kierunek otwierania drzwi – dowolny)Wysokość 80 cm – 85 cm Szerokość – maksymalnie 60 cm | Szt. | 2 |  |
| 6. | Telefony bezprzewodowe  | Telefon bezprzewodowy z wyświetlaczem monochromatycznym LCD. Telefon mający możliwość zapisu minimum 100 numerów w książce telefonicznej. Ponadto, urządzenie powinno posiadać identyfikację numeru abonenta wywołującego oraz kilka poziomów głośności dzwonka.. Czas czuwania ok. 170 godzin, czas rozmowy do 15 godzin. Solidna konstrukcja. Współpraca z linią telefoniczną- analogową. Posiadający tryb głośnomówiący oraz system przywoływania słuchawki.  | Szt. | 18 |  |
| 7 | Telefony przewodowe | Telefon stacjonarny przewodowy. Solidna konstrukcja. Współpraca z linią telefoniczną- analogową. Możliwość zawieszenia na ścianie. Kolor czarny.  | Szt. | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |