**Załącznik C – część III opis**

**Znak postępowania: ZP-4/2019**

**Część 3:Wyposażenie internatu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | | **j.m.** | **ilość** | **Zdjęcie poglądowe** |
| 1 | Krzesła szkolne | Solidne krzesło szkolne z oparciem wykonane z rury stalowej fi 25, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości minimum 8 mm. Krzesła mają posiadać zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Wysokość do góry siedziska 44cm – 47cm.  Kolor konstrukcji:  Niebieski – 12 szt.  Czarny – 12 szt.  Zielony – 12 szt.  Brązowy – 12 szt.  Popiel – 12 szt. | | Szt. | 60 |  |
| 2 | Regały magazynowe 100 | | Regał magazynowy o solidnej metalowej konstrukcji. Półki regału wykonane z estetycznej i gładkiej płyty MDF (pilśniowej), która posiada atest PZH – klasę higieny E1. Półki wzmocnione metalową poprzeczką zapobiegającą wygięciu się płyty i zwiększają jej udźwig. Póki montowane do gotowych otworach montażowych za pomocą śrub w dowolnej konfiguracji. Otwory montażowe rozmieszczone po dwóch stronach kątownika równo na całej długości nogi. Na jeden regał przypada minimum 5 półek o udźwigu min. 190kg. Wykończenie : ocynk.  Wysokość 200cm  Głębokość 50cm  Szerokość 100cm  Ilość półek 5szt | Szt. | 27 |  |
|  | | | | | | | |
| 3 | Regały magazynowe 90 | | Regał magazynowy o solidnej metalowej konstrukcji. Półki regału wykonane z estetycznej i gładkiej płyty MDF (pilśniowej), która posiada atest PZH – klasę higieny E1. Półki wzmocnione metalową poprzeczką zapobiegającą wygięciu się płyty i zwiększają jej udźwig. Póki montowane do gotowych otworach montażowych za pomocą śrub w dowolnej konfiguracji. Otwory montażowe rozmieszczone po dwóch stronach kątownika równo na całej długości nogi. Na jeden regał przypada minimum 5 półek o udźwigu min. 190kg. Wykończenie : ocynk.  Wysokość 200cm  Głębokość 50cm  Szerokość 90cm  Ilość półek 5szt | Szt. | 3 |  |
| 4 | Komplet pościeli | | Komplet jednobarwnej wytrzymałej pościeli w skład którego wchodzi 1 poszwa na kołdrę w rozmiarze 160cmmx200cm oraz dwie poszwy na poduszki w rozmiarze 70cmx80cm. Materiał 100% bawełna. Zapinana na kryty zamek błyskawiczny. Gramatura materiału minimum 150g/m2  Pościele będą użytkowane w męskim internacie.  Kolor popielaty (szary) | Szt. | 48 |  |
| 5 | Prześcieradło | | Prześcieradło jednobarwne bez gumki w rozmiarze 140cmx200cm. Materiał w 100% bawełna. Gramatura materiału minimum 150g/m2.  Kolor popielaty (szary).  Kolor pasujący do kompletu pościeli z punktu 4. | Szt. | 48 |  |
| 6 | Narzuty | | Narzuta na łóżko w rozmiarze 170cmx205cm. Materiał miły w dotyku, **nie śliski, nie błyszczący.** Kolor: cappuccino, kawa z mlekiem. Jednobarwne, gładkie. | Szt. | 24 |  |
| 7 | Kołdra 160x200 | | Kołdra całoroczna w rozmiarze 160cmx200cm.  Przyjazna dla alergików, nie podrażnia, nie uczula. Temperatura prania 90°C.  POKRYCIE - wysokiej jakości tkanina z delikatnych, ale bardzo trwałych mikrowłókien, odporna na pranie w wysokiej temperaturze i szybkoschnąca.  KONSTRUKCJA – jednowarstwowa, pikowana, wykończona lamówką.  WYPEŁNIENIE - włóknina wysokopuszysta. Zapewnia sprężystość, odporność na zgniatanie, dobrą cyrkulację powietrza oraz izolację termiczną. Gramatura 300g/m2. Materiał wypełnienia 100% poliester. | Szt. | 12 |  |
| 8 | Poduszka 70x80 | | Poduszka średnio wysoka, miękka i sprężysta w rozmiarze 70cmx80cm. Przyjazna dla alergików, nie podrażnia i nie uczula. Temperatura prania 90°C.  POKRYCIE - wysokiej jakości tkanina z delikatnych, ale bardzo trwałych mikrowłókien, odporna na pranie w wysokiej temperaturze i szybkoschnąca.  KONSTRUKCJA – jednokomorowa  WYPEŁNIENIE - granulat w postaci tysięcy małych wysokosprężystych kuleczek. Jest elastyczny, odporny na zgniatanie oraz zapewnia łatwe przywracanie puszystości. Materiał wypełnienia 100% poliester. | Szt. | 12 |  |