**Załącznik E – część V opis**

**Znak postępowania: ZP-3/2019**

**Część 5: Rolety okienne wraz z montażem**

**UWAGA:** Podane wielkości są wielkościami orientacyjnymi. Przed realizacją zamówienia winno się dokonać ponownego pomiaru celem uniknięcia błędów. W podanych cenach należy uwzględnić montaż rolet.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Rozmiar okien (szer/wys) - ilość okien**  | **Wizualizacja - przykładowa** |
| 1 | Roleta okienna  | Roleta okienna w kasecie montowana do listew przyszybowych. Roleta w kasecie z prowadnicami płaskimi. Kaseta PCV lub aluminium, kolor – antracyt (szary). Materiał rolety– jednolity o gramaturze 175g/m2. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym Skład – 100% Poliester  | Szt. | 126/126 – 2szt126/131 – 14szt213/233 – 1szt128/233 – 1szt111/131 – 2szt 41/131 – 2szt 126/76 – 1szt 53/198 – 21szt 71/186 – 41szt 83/198 – 56szt 41/186 – 5szt130/198 – 4szt118/186 – 2szt 81/186 – 7szt 93/198 – 1szt 73/228 – 2szt101/126 – 6szt  |  |
|  |  |  | Szt. |  |  |