**Arkusz Kalkulacyjny**

**Znak postępowania: ZP-2/2019**

**Część 2: AGD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **Cena jedn. brutto****zł** | **cena brutto pozycji****zł****(ilość x cena jedn.)** |
| 1 | Wiertarko – wkrętarka  | Bezprzewodowa, dwubiegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka. Akumulatory (2 szt.) litowo-jonowe 1,5Ah z ładowarką. Wkrętarka przeznaczona do wiercenia oraz wkręcania w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych.Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgowąPosiadająca hamulec silnikowy. Dwubiegowa regulacja obrotów 0 - 400 / 0 - 1400 obr/min. Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm. Rodzaj mocowania: walcowe – samozaciskowe. Moc wkrętarki 18V. Dodatkowo w zestawie walizka (szafka systemowa) z zestawem akcesoriów m.in. wierteł, bitów i podstawowych narzędzi ręcznych itp.    | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Telewizor 40 cali  | Telewizor o przekątnej ekrany 40 cali. Full HD. Tuner : DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy. System smart, WiFi. Minimum: 3 złącza HDMI, 2 złącza USB. Dodatkowo telewizor ma posiadać złącza Ethernet, wejście komputerowe, cyfrowe wejście optyczne, złącze CI, wejście słuchawkowe. Kolor obudowy czarny. Klasa energetyczna minimum A+. W skład zestawu wchodzi pilot.  | Szt. | 3 |  |  |
| 3 | Komputer stacjonarny  | Komputer stacjonarny o parametrach tożsamych lub wyższych : dysk HDD – 1000GB, Procesor Intel Pentium I3, Karta graficzna z wyjście HDMI , System operacyjny Windows 10Pamięć RAM 4GB Komputer ma posiadać minimum: 4 złącza USB1 złącze HDMI1 złącze ETHERNET Czytnik płyt DVD/CDKomputer firmowy (markowy), konkretnego producenta – nie tzw. składak.  | Szt. | 6 |  |  |
| 4 | Myjka do okien  | Poręczne urządzenie do mycia okien bez smug i zacieków na parapetach. Łatwy w opróżnianiu zbiornik wody brudnej. Akumulator litowo-jonowy z ładowarką wystarczający na minimum 25 min pracy ciągłej. Przystosowany do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych. Szerokość ssawki minimum 270 mm. Dodatkowo myjka wyposażona w lance teleskopową umożliwiającą mycie wysokich okien.  | Szt. | 2 |   |   |
| 5 | Traktorek do koszenia i odśnieżania  | Traktor ogrodowy służący do koszenia trawy i odśnieżania. * Szerokość koszenia min. 100cm.
* Regulacja wysokości koszenia (min. 6 stopniowa)
* Kosz na ścięta trawę min.280l.
* Sygnalizacja konieczności opróżnienia kosza.
* Cylindry: 2
* Moc 16 KM – 20KM
* Reflektory z żarówkami led
* Fotel posiadający regulację w przód i tył
* Przekładnia : hydrostat nożny
* Silnik Briggs&Stratton

Dodatkowo w zestawie oryginalny pasujący pług umożliwiający odśnieżanie w zimie.  | Szt. | 1 |  |  |
| 6 | Urządzenie wielofunkcyjne  | Urządzenie wielofunkcyjne A3 czarno-białe.Urządzenie przystosowane do kopiowania, drukowania i skanowania. Szybkość drukowania minimum 21 stron na minutę. Urządzenie ma posiadać m.in funkcje druku dwustronnego, sortowania elektrycznego, drukowania broszurek. Ma posiadać również utomatyczny dwustronny podajnik dokumentów oraz 2 szuflady uniwersalne na papier o pojemności minimum 480 sztuk na szufladę. Urządzenie ma posiadać ręczny podajnik umożliwiający m.in. adresowanie kopert. Skanowanie czarnobiałe i kolorowe do PDF, JPG, TIF, na email, do folderu. Wyświetlacz dotykowy ( ciekłokrystaliczny).  | Szt. | 1 |   |   |
| 8 | Urządzenie wielofunkcyjne  | Urządzenie wielofunkcyjne łączące w sobie trzy funkcje. kolorowa drukarka laserowa, kopiarka oraz skanera. * Posiada automatyczny wydruk dwustronny w rozdzielczość 2400x600dip.
* Skaner z szyby i podajnika. Skaner CIS pracuje w rozdzielczości do 1200 x 2400 dpi (z szyby).

Skanowanie do OCR, Matryca CIS, Skanowanie do pliku, Skanowanie do obrazu, Skanowanie do e-maila, Skanowanie do serwera FTP* Kopiarka w rozdzielczości 600x600dip.
* Podajnik papieru na około 250 arkuszy.
* Drukarka Laserowa
 | Szt. | 2 |  |  |
| 7 | Fax | Fax z słuchawką pozwalający na przesyłanie dokumentów w sposób tradycyjny, po wybraniu odpowiedniego numeru przypisanego do konkretnego kontaktu Dokumenty przesyłane są z prędkością 33,6 kb/s. Faks ma posiadać książkę adresową mieszczącą minimum 150 kontaktów. Zasilanie sieciowe.  | Szt. | 1 |  |  |